Los 1 Straßenrekonstruktion (Auftraggeber Stadt Tribsees)

|  |
| --- |
| **Straßenbau:** |
| Bodenbewegung | 4.000 m³ |
| Befestigte Fläche (Asphalt) | 3.500 m² |
| Pflasterflächen für Gehwege und Zufahrten (Betonrechteckpflaster) | 1.580 m² |
| Betonborde | 2.240 m |
| 2-reihige Pflasterrinne | 950 m |
| Straßenlampen LED einschl. neuer Kabelverlegung | 22 St |
| **Herstellung RW-Kanal:** |
| Rohrrigole PEHD DN 300 zur Versickerung des Regenwassers | 257 m |
| Schächte DN 400 für Rigole | 10 St |
| Entwässerungskanal PEHD DN 250 als Sammler im Gehweg | 88 m |
| Entwässerungskanal PP DN 250 als Sammler im Straßenkörper | 65 m |
| Straßenabläufe 300/500 | 32 St |
| Entwässerungsanschlussleitung PP DN 160 | 170 m |
| Planumsentwässerung DN 100 | 380 m |
| **Ausgleichspflanzung:** |
| Pflanzung von Bäumen (Linden, Feldahorn, Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume) | 14 St |
|  |  |

Kosten: ca. 775.000,- €

Los 2 Verlängerung der Schmutzwasserleitung (Auftraggeber REWA GmbH)

|  |
| --- |
| **Herstellung SW-Kanal:** |
| SW-Leitung PP-Rohr DN 200 zur Erschließung neuer Baugrundstücke | 170 m |
| Schächte DN 1000 Beton | 4 St |

Kosten: ca. 80.000,- €

Planungsbüro: WASTRA-PLAN Ingenieurgesellschaft mbH Rostock

Baufirma: Groth & Co Bauunternehmung GmbH Rostock

Geplante Bauzeit: 20.03.2019 bis 30.10.2019 **Fertigstellung am 13.09.2019**